#### Déplacer la feuille de travail (code 40)

Vous pouvez glisser et déposer la feuille de travail pour déplacer l’origine du repère.

Note : Vous pouvez aussi déplacer la feuille de travail en pressant la touche Maj (sur PC: aussi la touche Ctrl) et déplaçant la souris.

Dans ce mode vous pouvez modifier l’échelle de chacun des axes en glissant avec la souris.

Note : Vous pouvez aussi modifier l’échelle des axes dans chacun des autres modes en maintenant enfoncée la touche Maj (sur PC: aussi la touche Ctrl) pendant que vous glissez les axes.

Articles associés

3.2.1. Généralités sur les Modes

www.geogebra.org