#### EPS – Encapsulated Postscript

Deze indeling is gebaseerd op vectoren. EPS afbeeldingen kunnen verschaald worden zonder verlies aan grafische kwaliteit. EPS bestanden zijn zeer geschikt voor gebruik bij pakketten die vectorgeoriënteerd zijn, zoals Corel Draw of een tekstverwerker zoals LATEX.

De resolutie van een EPS afbeelding is altijd 72 dpi. Deze waarde wordt enkel gebruikt om de werkelijke afmetingen (in cm) van de afbeelding te berekenen en heeft verder geen invloed op de grafische kwaliteit van de afbeelding.

Opmerking: bij EPS kan je evenwel niet gebruik maken van de mogelijkheid om een veelhoek of kegelsnede m.b.v. ‘vulling’ een zekere transparantie te geven.

Related Topics

5.2. Tekenvenster als Afbeelding

www.geogebra.org