#### EPS – Encapsulated Postscript

Tämä on vektorigrafiikkaa. EPS-kuvia saa skaalata laadun heikkenemättä. EPS-grafiikkatiedostot sopivat hyvin käytettäviksi vektorigrafiikkaohjelmissa kuten Corel Draw ja ammattimaisissa tekstinkäsittelyjärjestelmissä kuten LATEX.

EPS-grafiikan tarkkuus on aina 72dpi. Tätä arvoa käytetään vain kuvan todellisen koon laskemiseen (senttimetreinä) eikä se vaikuta kuvan laatuun.

Huomaa: Täytettyjen monikulmioiden tai kartioleikkausten läpinäkyvyystehoste ei ole mahdollinen EPS-kuvissa.

Muuta aiheeseen liittyvää

5.2 Piirtoalue kuvana

www.geogebra.org