Contents Previous Next

### 3.2.7 Reta

R eta através de dois pontos

Ao marcar dois pontos A e B se fixa a reta entre A e B. O vetor que fixa a direção da reta é (B-A).

Retas paralelas

Ao selecionar uma reta g e um ponto A fica definida a reta que passa por A e é paralela a g. A direção desta reta é a de g.

Retas perpendiculares

Ao selecionar uma reta g e um ponto A, fica definida a reta que passa por A e é perpendicular a g. A direção desta reta é equivalente a do vetor perpendicular (ver 4.3.5 ) a g.

Mediatriz

A mediatriz de um segmento fica estabelecida por um segmento s ou por dois pontos A e B. A direção desta reta é equivalente à do vetor perpendicular (ver 4.3.5 ) ao segmento s ou a AB.

Bissetriz

A bissetriz de um ângulo pode ser definido de duas maneiras.

1. Ao marcar os três pontos A, B, C a bissetriz do ângulo determinado por A, B e C, com B como vértice é traçada.

2. Ao marcar duas retas se produzem as bissetrizes de seus ângulos.

Os vetores direção de todas as bissetrizes têm tamanho 1.

Tangentes

As tangentes de um cônica podem ser determinadas de duas maneiras:

1. Ao marcar um ponto A e uma cônica c são produzidas todas as tangentes a c que passam por A.

2. Ao marcar uma reta g e uma cônica c são produzidas todas as tangentes a c que são paralelas a g.

Ao marcar o ponto A e a função f obtém-se a reta tangente a f em x = x(A).

Reta polar ou diametral

Esse modo cria uma reta polar ou diametral de uma seção cônica:

1. Ao marcar um ponto e a seção cônica você obtém a reta polar.

2. Ao marcar a reta ou o vetor e a seção cônica você obtém a reta diametral.

Contents Previous Next