#### EPS – Encapsulated Postscript

Hierbei handelt es sich um ein Vektor-Grafikformat. EPS Grafiken können ohne Qualitätsverlust beliebig vergrößert und verkleinert werden. Die Verwendung von EPS Grafiken empfiehlt sich für den Einsatz mit Vektorgrafik-Programmen wie Corel Draw und professionellen Textverarbeitungssystemen wie LaTeX.

Die Auflösung einer EPS Grafik beträgt übrigens immer 72dpi, wobei dieser Wert nur für die Berechnung der wahren Größe des Bildes in cm verwendet wird und keinen Einfluss auf die Qualität hat.

Hinweis: Der Transparenz-Effekt beim Füllen von Vielecken oder Kegelschnitten ist beim EPS Export nicht möglich. Objekte können hier nur zu 100 % oder gar nicht gefüllt werden.

Siehe auch

5.2. Zeichenblatt als Bild exportieren

www.geogebra.org